**КОТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА**

**Волгоградской области**

**РЕШЕНИЕ**

от 29 июля 2021 года № 38/10-6-РД

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района Волгоградской области

**Принято Котовской районной Думой 29 июля 2021 года**

В соответствии со ст. 29.1-29.4 Федерального закона от 29.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации», Закон Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания устойчивого развития территорий Котовского муниципального района, Котовская районная Дума **решила:**

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Котовской районной Думы от 31.10.2017г. № 51-РД «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Котовского муниципального района Волгоградской области» следующие изменения:

1.1 Местные нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района Волгоградской области изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.

Председатель Котовской

районной Думы И.М.Боровая

Приложение 1 к решению

 Котовской районной Думы

от 29.07. 2021 года № 38/10-6-РД

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Местные нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Основная цель нормативов градостроительного проектирования - обеспечить в соответствии с Конституцией Российской Федерации права граждан на получение государственных и муниципальных услуг, повышение уровня их качества, создание благоприятной среды жизнедеятельности. Во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению населения услугами транспортных, социальных и коммунальных организаций, необходимо руководствоваться единым подходом в определении нормативной потребности населения области в объектах регионального и местного значения, что позволит преодолеть диспропорции в их обеспеченности и доступности, а также создать условия для развития сети указанных объектов.

Местные нормативы градостроительного проектирования обеспечивают связь между документами стратегического планирования Волгоградской области и муниципальных образований и программами комплексного развития инфраструктур муниципальных образований и других муниципальных программ.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в состав местных нормативов градостроительного проектирования Котовского муниципального района Волгоградской области (далее - МНГП) входит основная часть, устанавливающая расчетные показатели по параметрам обеспеченности и доступности; материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования; правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

**1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (расчетные показатели)**

1.1. Настоящий раздел МНГП разработан для использования при реализации полномочий администрации Котовского муниципального района Волгоградской области в области территориального планирования и регулирования градостроительной деятельности в целях размещения объектов местного значения. Конечной целью нормативов является установление (определение) зон планируемого размещения объектов местного значения для последующих действий по принятию решений органами местного самоуправления.

МНГП также устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. Расчетные показатели образуют нормативную систему перевода приоритетов развития и целевых показателей развития документов территориального планирования Котовского муниципального района в параметры комфортности проживания населения муниципального образования, параметры объектов местного значения, размещение которых предусматривается документами территориального планирования, документацией по планировке территории.

В основной части конкретизирован перечень видов объектов местного значения, установленных как правовой институт Градостроительным кодексом Российской Федерации, подлежащий отображению в документах территориального планирования и документации по планировке территории муниципальных образований. Объекты местного значения сгруппированы по областям полномочий органов местного самоуправления, соответствующих установленным областям Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и законом Волгоградской области от 07.06.2018 N 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области". Перечень видов объектов местного значения сформирован в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 N 793".

Перечень областей полномочий (применения нормативов) и перечень видов объектов местного значения сформирован в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, а также их потребностями, выраженными в запланированных для размещения на территории Котовского муниципального района Волгоградской области Схемой территориального планирования Котовского муниципального района Волгоградской области до 2025 года объектах местного значения.

В материалах по обоснованию предельных значений расчетных показателей обеспеченности и территориальной доступности учтены градостроительные факторы пространственной организации территории Волгоградской области:

- административно-территориальное деление;

- плотность населения;

- плотность населенных пунктов на территории;

- заселенность территории муниципального образования;

- климатические зоны;

- наличие особо охраняемых природных территорий;

- стратегия социально-экономического развития области;

- положения территориального планирования в действующих документах и проектов документов, находящихся в стадии утверждения.

Учет каждого градостроительного фактора осуществлен посредством зонирования территории Волгоградской области, определения зональных коэффициентов и их применения в определении расчетных показателей (предельных значений).

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области, утвержденными приказом Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 08.09.2020г. № 95 –ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области» (далее – РНГП) Котовский муниципальный район относится к подзоне 4, второй группы урбанизированности территории и принадлежит к зоне средней плотности населения.

Таблица I.1

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Котовского муниципального района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп.п. | Область, вид, объект местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения |
| Параметр обеспеченности - единица измерения | Предельное значение показателя | Параметр доступности - единица измерения | Предельное значение показателя |
| Объекты в области инженерной инфраструктуры |
| 1.1. | Комплекс сооружений электроснабжения в границах муниципального района (для нескольких поселений) | Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел. | 1310 | Удаленность - метров | 0 (до границы населенного пункта) |
| 1.2. | Комплекс сооружений электроснабжения населения в границах сельского поселения | Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел. | 922 | Удаленность - метров | 500 |
| 1.3. | Комплекс сооружений газоснабжения в границах муниципального района (для нескольких поселений) | Объем газопотребления - м3/год на 1 чел. | 194 | Удаленность - метров | 0 (до границы населенного пункта) |
| 1.4. | Комплекс сооружений газоснабжения населения в границах сельского поселения | Объем газопотребления - м3/год на 1 чел. | 213 | Удаленность - метров | 500 |
| 1.5. | Комплекс сооружений теплоснабжения населения в границах муниципального района (для нескольких поселений) | Объем теплопотребления - МДж/год на 1 чел.(тыс. ккал/год на 1 чел.) | 7760(1843) | Удаленность - метров | 500 |
| 1.6. | Комплекс сооружений водоснабжения населения в границах сельского поселения | Объем водопотребления - литры в сутки на одного чел. | 175 | Удаленность - метров | 500 |
| 1.7. | Комплекс сооружений водоотведения населения в границах сельского поселения | Объем водопотребления - литры в сутки на одного чел. | 175 | Удаленность - метров | 500 |
| 1.8. | Объект сети электросвязи (в том числе линейно-кабельные сооружения связи) | Количество на муниципальное образование - штук | 1 | Удаленность от узлов сети электросвязи - метров | 500 |
| Область автомобильные дороги местного значения |
| 2.1. | Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского н.п. с сетью дорог общего пользования | Количество объектов - объект | 1 на сельский н.п. с населением более 300 человек | Удаленность - метров | 0 (до границы населенного пункта) |
| 2.2. | Велотранспортная сеть |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Велодорожки | Протяженность на поселение - км | 8 | Удаленность - метров | 0 (до границы населенного пункта) |
| Объекты в области образования |
| 3.1. | Дошкольная образовательная организация | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет - место | сельские н.п. - 44 места на 100 детей от 0 до 7 лет | Пешеходная доступность - метров | сельские н.п. - 500 |
| городские н.п. - 63 места на 100 детей от 0 до 7 лет | городские н.п. - 300 |
| 3.2. | Общеобразовательная организация | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет - место | сельские н.п. - 44 места на 100 детей от 7 до 18 лет | Транспортная доступность - минут | 30 |
| городские н.п. - 92 места на 100 детей от 7 до 18 лет |
| 3.3. | Объекты дополнительного образования | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования - место | сельские н.п. - 10 мест на 100 детей от 5 до 18 лет | Транспортная доступность - минут | 30 |
| городские н.п. - 29 мест на 100 детей от 5 до 18 лет |
| Объекты в области физической культуры и спорта |
| 4.1. | Спортивное плоскостное сооружение без трибун (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны дополнительные спортивные площадки) | Количество объектов - объект | Не нормируется | Транспортная доступность - минут | Не нормируется |
| 4.2. | Спортивное плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны дополнительные спортивные площадки для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровней) | Количество объектов - объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 90 |
| 4.3. | Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровней) | Количество объектов - объект | Не нормируется | Транспортная доступность - минут | Не нормируется |
| 4.4 | Бассейн | Количество объектов - объект | Не нормируется | Транспортная доступность - минут | Не нормируется |
| Объекты в области организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района |
| 5.1. | Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30.05.2020 N 927-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области" | Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30.05.2020 N 927-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области" |
| Объекты в области транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания |
| 6.1. | Автостанция | Количество объектов - объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 90 |
| 6.2. | Остановочный пункт для н.п. сельского поселения | Количество объектов - объект | 1 на н.п. независимо от количества жителей | Транспортная доступность - минут | 30 |
| Объекты культуры и искусства |
| 7.1. | Межпоселенческая общедоступная библиотека | Количество объектов - объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 60 |
| 7.2. | Межпоселенческая детская библиотека | Количество объектов - объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 60 |
| 7.3. | Кинотеатр | Объект (объект, оборудованный для кинопоказа) - зал | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 90 |
| 7.4. | Музей | Количество объектов - объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 60 |
| 7.5. | Организация досуга | Количество объектов - объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 30 |
| 7.6. | Организация культуры | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| 7.7. | Объект для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| Объекты в области формирования и содержания архивных фондов |
| 8.1. | Объект формирования и содержания архива | Количество объектов - объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 90 |
| Объекты в области особо охраняемых природных территорий лечебно-оздоровительные местности и курорты |
| 9.1. | \_ | - | - | - | - |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения |
| 10.1. | Специализированная служба по вопросам похоронного дела | Площадь территории - га на 1000 человек численности населения | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 90 |
| 10.2. | Кладбище традиционного захоронения в границах сельского поселения | Площадь территории - га на 1000 человек населения | 0,23 | Транспортная доступность - минут | 90 |
| Объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 11.1. | Объекты услуг связи | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| 11.2. | Объекты общественного питания | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| 11.3. | Объекты торговли | Нормируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 N 506-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области" | Нормируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 N 506-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области" |
| 11.4. | Объекты бытового обслуживания | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| 11.5. | Розничный рынок | Количество объектов - объект | 1 независимо от количества населения | Транспортная доступность - минут | 90 |
| 11.6. | Аптека (аптечный пункт) | Количество объектов - объект | 1 объект на каждые 6014 человека | Транспортная доступность - метров | 800 для городских н.п. |
| Транспортная доступность - минут | 30 для сельских н.п. |
| Объекты, необходимые для организации мероприятий по охране окружающей среды |
| 12.1. | Объект охраны окружающей среды | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке |
| 13.1. | Объект по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, обеспечению безопасности людей на водных объектах, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 14.1. | Объект территориальной обороны | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| 14.2. | Объект гражданской обороны | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| 13.3. | Объект обеспечения безопасности людей на водных объектах | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| 14.4. | Объект защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - | Не нормируется | - | Не нормируется |
| Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
| 15.1. | Административное здание органа местного самоуправления | Количество объектов - объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 90 |
| Объекты, которые необходимы для осуществления переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Волгоградской области |
| 16.1. | Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные) | Количество объектов - объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 90 |
| Иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством |
| 17.1. | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество точек - точка | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 60 |
| 17.2. | Гостиницы (или аналогичные средства размещения) | Количество объектов - объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность - минут | 90 |

Принятые сокращения в таблице: н.п. - населенный пункт, чел. - человек.

**2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ**

Материалы по обоснованию разработаны в соответствии с требованиями статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Закона Волгоградской области от 29.05.2018 N 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области" для целей улучшений условий жизни населения, удовлетворения прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, иных законных прав и требований (стандарты благополучия).

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области, утвержденными приказом Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 08.09.2020г. № 95 –ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области» (далее – РНГП) на территории Котовского муниципального района установлены и применяются следующие показатели и коэффициенты:

Зонирование территории Волгоградской области в соответствии с приоритетами социально-экономического и пространственного развития

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п.п. | Наименование группы/зоны | Наименование подзоны | Муниципальное образование(городской округ, муниципальный район) | Коэффициент пространственного развития территории муниципального образования, Кпр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Вторая группа муниципальных образований/зона со средним уровнем урбанизированности | 4 | Котовский муниципальный район | 0,99 |

Плотность населения в муниципальных образованиях области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Площадь муниципального образования, га | Численность населения на начало 2018 г. | Плотность населения муниципального образования, чел./га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Котовский муниципальный район | 244434 | 30691 | 0,13 |

Плотность населенных пунктов муниципальных образований

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Площадь муниципального образования, га | Общее количество населенных пунктов | Территориальный коэффициент плотности населенных пунктов, количество/0,0001 га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Котовский муниципальный район | 244434 | 26 | 0,11 |

Заселенность территории муниципальных образований

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Общее количество поселений внутри муниципального района | Общее количество населенных пунктов в муниципальном образовании | Территориальный коэффициент заселенности муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Котовский муниципальный район | 9 | 26 | 2,89 |

Климатические характеристики муниципальных образований

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Климатический коэффициент в соответствии с агроклиматическим районированием муниципального образования | Территориальный коэффициент климатических условий |
| I | IIа | IIб | IIв | IIг | IIIа | IIIб | IVа | IVб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | Котовский муниципальный район |  | 0,475 | 0,309 |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,94 |

ООПТ в составе территорий муниципальных образований

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Площадь муниципального образования, га | Природные парки, площадь, га | Природные парки количество | Государственные природные заказники, площадь, га | Государственные природные заказники, количество | Памятники природы, площадь, га | Памятники природы, количество | Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, площадь, га | Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, количество | Охраняемые ландшафты, площадь, га | Охраняемые ландшафты, количество | ООПТ местного значения, площадь, га | ООПТ местного значения, количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | Котовский муниципальный район | 244434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Природно-ландшафтные характеристики муниципальных

образований

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Коэффициент наличия природных парков | Коэффициент наличия государственных охотничьих заказников | Коэффициент наличия памятников природы | Коэффициент наличия территорий, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области | Коэффициент наличия охраняемых ландшафтов | Коэффициент наличия ООПТ местного значения | Территориальный коэффициент природно-ландшафтных особенностей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | Котовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  | 0,90 |

Территориальная дифференциация муниципальных образований

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Плотность населения, чел./га | Показатель плотности населения | Плотность населенных пунктов, количество/0,0001 га | Показатель плотности населенных пунктов | Коэффициент заселенности территории | Показатель заселенности территории | Климатический коэффициент | Показатель климатических условий | Природно-ландшафтный коэффициент муниципального образования | Показатель природно-ландшафтной характеристики | Показатель территориальной дифференциации | Коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, КТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | Котовский муниципальный район | 0,13 | 0 | 0,11 | - | 2,89 | - | 0,94 | 0 | 0,90 | + | - | 0,98 |
| Расчет показателей | 0,03 - 0,10 - "-"0,11 - 0,20 - "0"0,21 - 0,31 - "+"6,30 - 14,25 - "++" | 0,01 - 0,11 - "-"0,12 - 0,21 - "0"0,22 - 0,31 - "+" | 1 - 3,52 - "-"3,53 - 6,04 - "0"6,05 - 8,56 и более - "+" | 0,78 - 0,92 - "-"0,93 - 1,20 - "0"1,21 - 1,34 - "+" | 1,31 - 1,50- "-"1,10 - 1,30 - "0"0,90 - 1,09 - "+" | 0,94 - "- - - - -"0,95 - "- - - -"0,96 - "- - -"0,97 - "- -"0,98 - "-"0,99 - "0"1,00 - "+"1,01 - "++"1,02 - "+++" |

Таблица 2.1.

**Коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований «КТ»** **по зонам и подзонам Волгоградской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п.п | Наименование муниципального образования | Коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, "КТ" |
| 1 группа | 2 группа | 3 группа |
| Подзона 1 | Подзона 2 | Подзона 3 | Подзона 4 | Подзона 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Котовский муниципальный район |  |  |  | 0,98 |  |  |
| Среднее значение показателя Кт по группам и подзонам <\*> | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 0,98 |

Классификация населенных пунктов по численности населения

|  |  |
| --- | --- |
| Городские населенные пункты с численностью, человек | Сельские населенные пункты с численностью, человек |
| менее 2000 | 2001 - 5000 | 5001 - 30000 | 30000 и более | менее 300 | 301 - 1000 | 1001 - 2000 | 2001 - 5000 | 5001 и более |

Выбор базового значения расчетного показателя и его расчетная корректировка в нормативные и предельные значения расчетных показателей обеспеченности и доступности значимых объектов местного значений, используемых при подготовке основной части настоящих нормативов градостроительного проектирования, приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1.

**Обоснование установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Котовского муниципального района.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп.п. | Область, вид объекта местного значения | Правовые и технические основания установления базовых предельных значений расчетных показателей допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения |
| Уровень обеспеченности объектами местного значения | Уровень территориальной доступности объектами местного значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты в области инженерной инфраструктуры |
| 1.1. | Комплекс сооружений электроснабжения в границах муниципального района (для нескольких поселений) | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция". Приложение Л.Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:1350 кВт.ч/год на 1 чел. x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Удаленность принята 0 м (до границы населенного пункта) в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| 1.2. | Комплекс сооружений электроснабжения населения в границах сельского поселения | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция". Приложение Л.Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:950 кВт.ч/год на 1 чел. x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Удаленность принята 500 м в соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории" |
| 1.3. | Комплекс сооружений газоснабжения в границах муниципального района(для нескольких поселений) | Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". П. 3.12.Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:200 м3/год на 1 чел. x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Удаленность принята 0 м (до границы населенного пункта) в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| 1.4. | Комплекс сооружений газоснабжения населения в границах сельского поселения | Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". п. 3.12.Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:220 м3/год на 1 чел. x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Удаленность принята 500 м в соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории" |
| 11.5. | Комплекс сооружений теплоснабжения населения в границах сельского поселения | Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". Приложение А.Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:8000 МДж/год на 1 чел. x КТ x Кпр,(1680 тыс. ккал/год на 1чел. x КТ x Кпр)где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Удаленность принята 500 м (п. 3 перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, постановления Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории") |
| 1.6. | Комплекс сооружений водоснабжения населения в границах сельского поселения | Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". п. 5.1.Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:180 л/сут. на 1 чел. x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Удаленность принята 500 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке" |
| 1.7. | Комплекс сооружений водоотведения населения в границах сельского поселения | Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". п. 5.1.1.Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:180 л/сут. на 1 чел. x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Удаленность принята 500 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории") |
| 1.8. | Объект сети электросвязи(в том числе линейно-кабельные сооружения связи) | Обеспеченность 1 объект на муниципальное образование по всем группам и подзонам установлена в целях устранения цифрового неравенства в соответствии с Федеральным законом от 03.02.2014 N 9-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" | Удаленность от узлов сети электросвязи принята 500 м по всем группам исходя из расстояния от самого удаленного населенного пункта до объекта, а также экономической целесообразности |
| Область автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения |
| 2.1. | Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского н.п. с сетью дорог общего пользования | 1 на сельский н.п. с населением более 300 человек.Подъезд к н.п. принят равным: 1 на сельский н.п. с населением более 300 человек, принято с учетом постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.01.2017 N 16-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области (подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области") | Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 5, ч. 1, ст. 15 |
| 2.2. | Велотранспортная сеть | Принято с учетом Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации | Принято с учетом Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации |
| Объекты в области образования |
| 3.1. | Дошкольная образовательная организация | Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н.п. - 45 мест, для городских н.п. - 65 мест в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования".Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:для сельских н.п. = 45 мест x КТ x Кпр,для городских н.п. = 65 мест x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Пешеходная доступность принята для сельских н.п. - 500 м, для городских н.п. - 300 м в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" |
| 3.2. | Общеобразовательная организация | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято для сельских н.п. - 45 мест, для городских н.п. - 95 мест в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования".Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:для сельских н.п. = 45 мест x КТ x Кпр,для городских н.п. = 95 мест x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Транспортная доступность принята - 30 мин. в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" и п. 10.5 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" |
| 3.3. | Объекты дополнительного образования | Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято для сельских н.п. - 10 мест, для городских н.п. - 30 мест в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования"Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:для сельских н.п. = 10 мест x КТ x Кпр,для городских н.п. = 30 мест x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Транспортная доступность принята 30 мин., в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" |
| Объекты в области физической культуры и спорта |
| 4.1. | Спортивное плоскостное сооружение без трибун (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки) | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года" (проект) | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| 4.2. | Спортивное плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровней) | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года" (проект) | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| 4.3. | Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровней) | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года" (проект) | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| 4.4. | Бассейн | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года" (проект) | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |
| 5.1. | Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30.05.2020 N 927-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области" | Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30.05.2020 N 927-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области" |
| Объекты в области транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания |
| 6.1. | Автостанция | Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры региона с учетом требований Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", Приказа Минтранса России от 29.12.2015 N 387 "Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций", Распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским" | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", п. 6, ч. 1, ст. 15.Пешеходная доступность 30 минут принята в соответствии с п. 11.2 СП 42.13330 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" |
| 6.2. | Остановочный пункт для н.п. сельского поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", п. 7, ч. 1, ст. 15 | Пешеходная доступность 30 минут принята в соответствии с п. 11.2 СП 42.13330 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" с учетом п 3.1.1 распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" |
| Объекты культуры и искусства |
| 7.1. | Межпоселенческая общедоступная библиотека | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" | Транспортная доступность принята 60 минут в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" |
| 7.2. | Межпоселенческая детская библиотека | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" | Транспортная доступность принята 60 минут в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" |
| 7.3. | Кинотеатр | 1 объект (объект, оборудованный для кинопоказа) - зал независимо от численности населения принято с учетом распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| 7.4. | Музей | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" | Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" |
| 7.5. | Организация досуга | 1 объект независимо от количества населения принят в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 6 Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" |
| 7.6. | Организация культуры | Не нормируется | Не нормируется |
| 7.7. | Объект для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов | Не нормируется | Не нормируется |
| Объекты в области формирования и содержания архивных фондов |
| 8.1. | Объект формирования и содержания архива | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| Объекты в области особо охраняемых природных территорий лечебно-оздоровительные местности и курорты |
| 9.1. | - | - | - |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения |
| 10.1. | Специализированная служба по вопросам похоронного дела | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", п. 17, ч. 1, ст. 15 | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| 10.2. | Кладбище традиционного захоронения в границах сельского поселения | Площадь территории 0,24 га на 1000 человек численности в соответствии с СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция", приложение Д. Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:0,24 га на 1000 чел. x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| Объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 11.1. | Объекты услуг связи | Не нормируется | Не нормируется |
| 11.2. | Объекты общественного питания | Не нормируется | Не нормируется |
| 11.3. | Объекты торговли | Нормируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 N 506-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области" | Нормируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 N 506-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области" |
| 11.4. | Объекты бытового обслуживания | Не нормируется | Не нормируется |
| 11.5. | Розничный рынок | 1 независимо от количества населения. Приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 N 208-од "Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории муниципальных районов и городских округов Волгоградской области" | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| 11.6. | Аптека (аптечный пункт) | 1 объект на каждые 6200 человек населения установлен в соответствии с таблицей п. 2.4 "О принципах размещения фармацевтических (аптечных) организаций и нормативах развития сети аптек, обслуживающих население. Методические рекомендации для практических и научных работников N 97/111".Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле:1 объект на каждые 6200 чел. x КТ x Кпр,где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований,Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | Транспортная доступность 800 м для городских н.п., 30 минут для сельских н.п. принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" |
| Объекты, необходимые для организации мероприятий по охране окружающей среды |
| 12.1. | Объект охраны окружающей среды | Не нормируется | Не нормируется |
| Объекты для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке |
| 13.1. | Объект по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений | Не нормируется | Не нормируется |
| Объекты для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, обеспечению безопасности людей на водных объектах, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 14.1. | Объект территориальной обороны | Не нормируется | Не нормируется |
| 14.2. | Объект гражданской обороны | Не нормируется | Не нормируется |
| 14.3. | Объект обеспечения безопасности людей на водных объектах | Не нормируется | Не нормируется |
| 14.4. | Объект защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Не нормируется | Не нормируется |
| Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
| 15.1. | Административное здание органа местного самоуправления | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации". | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| Объекты, которые необходимы для осуществления переданных государственных полномочийв соответствии с федеральными законами, законами Волгоградской области |
| 16.1. | Дома и дворцы бракосочетаний(в том числе встроенные) | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| Иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством |
| 17.1. | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 точка принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" | Транспортная доступность принята 60 минут в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" |
| 17.2. | Гостиницы (или аналогичные средства размещения) | 1 объект независимо от количества населения принят с учетом постановления Администрации Волгоградской обл. от 08.05.2015 N 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 год" | Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |

**3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИ-ТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Настоящая часть также подготовлена на основе Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и касается содержания как процессов разработки документов территориального планирования, так и подготовки нормативно-правовых актов глав администрации и их уполномоченных органов с увязкой их в единую систему планирования, программирования, проектирования.

3.1. Область применения расчетных показателей

Расчетный характер использования расчетных показателей (нормативных и предельных значений), многофакторные основы их формирования указывают на то, что они могут и должны применяться не только в градостроительной деятельности в областях территориального планирования и планировки территории, но и в той части муниципального управления которое отвечает за устойчивое развитие территорий в части отвечающей за обеспеченность и территориальную доступность для населения объектов инфраструктуры территории, объектов местного значения.

Переход Правительства Российской Федерации на проектно ориентированную систему государственного управления обязывает органы местного самоуправления деятельность по развитию территории разворачивать на проектной основе, формируя ее по формуле: планирование сетей инфраструктуры, объектов местного значения на территории - программирование сетей инфраструктуры (определение параметров и расчет мощности объектов сети, объектов местного значения) - проектирование объектов местного значения.

Результатом деятельности по устойчивому развитию территории является создание объектов местного значения. Процесс создания объектов местного значения невозможен без применения расчетных показателей обеспеченности и доступности значимых объектов на всех предусмотренных стадиях государственного управления.

3.2. Правила применения расчетных показателей

Правила применения расчетных показателей направлены на поддержку решения задач по планированию создания объектов местного значения органами местного самоуправления в соответствии с областями их полномочий, развитию сложившихся инфраструктур территории и их соответствия нормативному уровню обеспеченности и территориальной доступности населением этих объектов. Нормативы градостроительного проектирования предназначены, таким образом, для реализации управленческой проектной направленности в деятельности органов муниципального управления в установлении конкретных показателей мероприятий в приоритетных направлениях стратегиях, программах социально-экономического развития муниципальных образований, проектах развития, документах территориального планирования и планировки территории.

Применение расчетных показателей в территориальном планировании, формировании муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры и планировке территории - программировании сети объектов инфраструктуры, объектов местного значения

Под определением программирование сети объектов инфраструктуры понимается определение параметров и расчет мощности объектов сети и объектов местного значения в сети - расчет всего объема сети или ее части и минимальное значение количества населения для которых установлены расчетные показатели, а также показатель доступности к значимым объектам. Нормативы градостроительного проектирования отражают весь комплекс услуг установленный нормативными правовыми актами и представляемых населению в рамках установленных полномочий органа исполнительной власти или муниципального управления. Показатели мощности значимых объектов определяются расчетом с использованием расчетного показателя для объекта на установленную для него численность населения или показатель доступности.

Формированию новых объектов местного значения предшествует анализ существующих объектов инфраструктуры, оценка их адекватности социальной и демографической ситуации и расчетным показателям (предельным значениям) обеспеченности населения и территориальной доступности с учетом среднесуточных потреблений действующих транспортных, коммунальных, социальных систем, действующих перечней номенклатуры объектов и (или) уровней организаций и учреждений, утвержденных нормативно-техническими документами министерств РФ или региональных комитетов администрации области.

Развитие сети объектов инфраструктуры, создание объектов местного значения и организация представления услуг населению направлено на повышение качества жизни населения и осуществляется на основании стратегий (программ) развития отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития области, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета области, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами в других областях предусмотренных полномочий. Этими документами обеспечивается в целом политика государственного регионального развития на территории области.

Ключевые решения по оптимальному развитию сетей объектов местного значения муниципального образования принимаются в рамках подготовки документов, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. В основе решения органа местного самоуправления две градостроительные задачи: формирование перспективной сети объектов (схемы территориального планирования, генеральные планы) и выбор вариантов размещения объектов регионального и местного значения (схемы территориального планирования, генеральные планы, проекты планировки территории, проекты межевания территории, правила землепользования и застройки, схемы размещения земельных участков).

Параметры сети объектов инфраструктуры, создаваемых объектов местного значения для обеспечения потребностей населения по объему предоставляемых услуг принято считать соответствующими нормативному уровню обеспеченности ими, гарантированному государством (законодательно установленному). Определенная таким образом обеспеченность объектами сетей инфраструктуры, объектами местного значения населения позволяет провести в рамках территориального планирования перспективное планирование развития сетей. При принятии решений в рамках территориального планирования кроме задачи построения сети решается задача размещения объектов местного значения (выбор вариантов размещения объектов на территории) в соответствии с требованиями федерального законодательства и приказами министерств РФ. Пропускная способность сформированной таким образом сети объектов инфраструктуры должна адекватно отразить уровень развития дорожно-транспортной структуры и перспектив развития систем расселения населения на территории муниципального района.

Нормативный уровень обеспеченности объектами местного значения также зависит от демографической структуры населения, инвестиционной стратегии и деятельности муниципального образования. В зависимости от периода планирования, областей полномочий нормативный уровень обеспеченности может колебаться в значительных пределах от 10% до 100%. Запланированный документами территориального планирования уровень обеспеченности объектами муниципального значения, иными словами, требует верификации с целевыми показателями областных государственных и муниципальных программ.

Например. Мощность объектов спорта в Российской Федерации и муниципальных образованиях определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (далее - ЕПС). Если ЕПС не указана в проектной документации на объект спорта, рекомендуется принимать ее равной планово-расчетному показателю количества занимающихся физической культурой и спортом, используемому при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта по виду спорта, для которого создан объект спорта. При определении нормативной потребности муниципальных образований в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм), равный 12,2% от населения Российской Федерации (122 человека на 1000 населения). В случае возможности проведения на объекте спорта одновременных занятий по нескольким видам спорта, единовременную (нормативную) пропускную способность объекта спорта рекомендуется рассчитывать как среднеарифметическое количество занимающихся спортсменов по видам спорта, проводимым на комплексном спортивном сооружении (комплексной площадке).

Для предварительного установления потребности к размещению объектов образования принято: не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека в городской местности, в сельской местности - на 201 человека. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установить не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника в городской местности, в сельской местности - на 62 воспитанника. Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%. При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства, также учитываются особенности. Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального образования населения в возрасте 15 - 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее образование на уровне 50% от их общего количества.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализация документов территориального планирования осуществляется путем принятия органами исполнительной власти и муниципального управления решений в рамках предусмотренных полномочий по разработке, согласованию, утверждению инвестиционных программ естественных монополий, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры. Комплексные программы развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры содержат планы мероприятий, к которым относятся инвестиционные проекты по проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения, многие из которых предусматривают расходы по государственным программам области, муниципальным программам, схемам размещения сетевых объектов инфраструктуры, программам в области обращения с отходами.

На стадии программирования расчетные показатели применяются при:

- проведении расчетов нормативного уровня обеспеченности территории сетевыми объектами инфраструктуры, новыми объектами местного значения и определение вариантов размещения зон планируемого размещения таких объектов;

- подготовке документов территориального планирования (схема территориального планирования, генеральный план);

- формировании муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры при определении расчетных параметров мероприятий и инвестиционных проектов;

- подготовке документации по планировке и межеванию территории при разработке положений о характеристиках планируемого развития территории, положений об очередности планируемого развития территории;

Применение расчетных показателей в проектировании объектов местного значения

Проектирование сетевых объектов инфраструктуры территории, объектов местного значения подразумевает собой деятельность по подготовке исходно-разрешительной документации на проектирование и строительство с формированием требований к проектным решениям объектов местного значения, особенностям их местоположения на участке территории в зонах планируемого размещения объектов.

На стадии проектирования объектов расчетные показатели применяются при:

- подготовке градостроительных планов земельных участков,

- подготовке схем размещения земельных участков;

- подготовке технических заданий на разработку проектной документации архитектурно-строительного проектирования для объектов местного значения с указанием их параметров и мощности, определенной на стадии программирования

Приложение 1

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Котовского муниципального района

Волгоградской области

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Общие положения о нормировании

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ.

4. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ.

5. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ.

6. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ.

7. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

8. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ. "Об охране окружающей среды".

9. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

10. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов".

11. Закон Волгоградской области от 21.11.2008 N 1778-ОД "О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года".

12. Решение Волгоградской городской Думы от 25.01.2017 N 53/1539 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года".

13. Постановление администрации Волгограда от 31.10.2016 N 1657 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов"

14. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*.

15. "СП 131.13330.2018. "СНиП 23-01-99\* "Строительная климатология".

16. "ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания".

17. Приказ Минстроя России от 08.05.2015 N 347/пр "Об утверждении классификатора типов проектов повторного применения и типовой проектной документации".

18. СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Область инженерно-технического обеспечения

20. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения").

21. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

22. Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

23. Приказ Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

24. Приказ Госстроя от 28.10.2013 N 397/ГС "О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

25. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

26. Письмо ФСТ России от 15.07.2014 N ЕП-7582/12 "О размере платы за технологическое присоединение к электрическим сетям".

27. Постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской обл. от 30.07.2012 N 5 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области".

28. Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области".

29. Приказ КТР Волгоградской обл. от 15.04.2015 N 12/3 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению".

30. Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 25.12.2019 N 279 "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Волгоградской области на 2020 год".

31. Постановление Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 N 681-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий".

Область автомобильные дороги и транспортное обслуживание

32. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

33. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов".

34. Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

35. Постановление Правительства РФ от 28.10.2020 N 1753 "О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса".

36. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов".

37. Приказ Минтранса от 26.05.2016 N 131 "Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов".

38. Приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 N 792 "Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места".

39. Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

40. СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей.

41. ГОСТ 33100-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог.

42. ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

43. ОДМ 218.2.020-2012. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог.

44. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*.

45. Проект (первая редакция) свода правил "Требования к элементам улично-дорожной сети населенных пунктов" взамен СП 42.13330.2011. в части главы 11 свода правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*".

46. Постановление Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 N 16-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области".

47. Постановление Администрации Волгоградской области от 14.06.2016 N 287-п "Об утверждении комплексного плана транспортного обслуживания населения Волгоградской области на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок".

48. Постановление Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 N 681-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий".

49. Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 20.03.2012 N 45 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств для Волгоградской области и муниципальных образований Волгоградской области".

50. "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству". Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Госгражданстроя.

51. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.

Область образования

52. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

53. Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования.

54. Письмо Минобрнауки России от 10.06.2013 N ДЛ-151/17 "О наименовании образовательных учреждений".

55. Методические рекомендации об организации перевозок обучающихся в образовательные организации.

56. Методические рекомендации по модернизации спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.

57. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..")

58. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")

Область физической культуры и спорта

58. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

59. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

60. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года".

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации".

62. СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

63. Приказ Минспорта России от 25.02.2016 N 172 "Об утверждении классификатора объектов спорта".

64. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 N 1219 "Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и положения о них".

65. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 02.12.2020) "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации")

66. Методические рекомендации по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России, http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/).

67. Методические рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации и на территории муниципальных образований с учетом лучших положительных практик субъектов Российской Федерации и международного опыта (Минспорт России, http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/).

68. Постановление Администрации Волгоградской области от 13.01.2016 N 3-п "Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Волгоградской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом".

69. Постановление Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 N 9-п "Об утверждении перечня мероприятий Волгоградской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом".

70. Постановление Правительства Волгоградской области от 23.10.2014 N 579-п "О мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Волгоградской области".

Объекты в области организации деятельности по накоплению (в

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых

коммунальных отходов

71. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

72. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") (

73. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства, и экологии Волгоградской области от 12.07.2019 N 1923 "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Волгоградской области".

Область культурно-просветительского назначения

74. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле".

75. Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2014 N 2716-р "Об утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации".

76. Приказ Минкультуры РФ от 25.05.2006 N 229 "Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества".

77. Методические рекомендации по развитию театрального дела в регионах и мерам поддержки театрального искусства.

Область общественного питания, бытового обслуживания,

торговли

78. Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 N 291 "Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 754".

79. Постановление Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 N 506-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области"

80. Методические рекомендации по организации ярмарочной торговли в Российской Федерации.

81. ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения".

82. Закон Волгоградской области от 18.05.2007 N 1469-ОД "О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской области".

83. Постановление Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 N 506-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области"

84. Приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 10.12.2015 N 224-ОД "Об утверждении требований к планировке, перепланировке и застройке розничных рынков на территории Волгоградской области"

Область гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных

ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их

последствий

85. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

86. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации".

87. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

88. Постановление Правительства РФ от 03.10.1998 N 1149 "О Порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне".

89. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"

90. Приказ МЧС России от 14.11.2008 N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях".

91. Приказ Минрегиона России от 05.07.2011 N 320 "Об утверждении свода правил "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" (вместе с "СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования").

92. Приказ Минтранса России от 27.11.2020 N 518 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов вертодромам"

93. СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77\*.

94. СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения".

95. СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"

96. ГОСТ Р 22.2.10-2016. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования.

97. Постановление Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 N 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

98. Постановление Губернатора Волгоградской области от 18.09.2013 N 963 "Об обеспечении мероприятий по гражданской обороне в Волгоградской области".

99. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 21.11.2008 N 1598 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Волгоградской области".

100. Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 25.12.2019 N 279 "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Волгоградской области на 2020 год".

Область местного самоуправления

101. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

Область благоустройства территории

102. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

103. "Общие рекомендации к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 гг." (утв. Минстроем России)